Техописание предфильтры противоаэрозольные UNIX обезличенное

· Фильтры предназначены для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей, находящихся в воздухе рабочей зоны. Фильтры представлены тремя типами: 
· –P1 R – низкий класс эффективности; 
· –P2 R – средний класс эффективности; 
· –P3 R – высокий класс эффективности. 
· Фильтры относятся к фильтрам многоразового использования (R) в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016 и EN 143:2000+А1:2006. 

Технические характеристики:
	Наименование показателя
	Класс фильтров

	
	Р1
	Р2
	Р3

	1. Внешний вид фильтров
	Соответствие требованиям комплекта чертежей и контрольным образцам

	2. Начальное сопротивление фильтров постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более:
	44,2 (4,5)
	54,0 (5,5)
	78,5 (8,0)

	3. Начальное сопротивление фильтров постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более:
	206,0 (21,4)
	240,0 (24,5)
	412 (42,0)

	4. Проницаемость фильтров по парафиновому маслу и хлориду натрия при объемном расходе 47,5 дм3/мин, %, не более:
	20
	6
	0,05

	5. Масса фильтров без упаковки, не более, г:
	4
	4
	4



· Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.



