Требования к СИЗОД
	Наименование, ГОСТ, ТУ
	
	Технические требования

	[bookmark: _GoBack]Аппарат шланговый с приводом "Противогаз ПШ-2-20-155" с маской МАГ-3Л
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.236-2012 (класс 2 эксплуатация в качестве тяжёлого снаряжения)
ТУ 2568-243-05795731-2012
Соответствует приказу Минтруда № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»
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	Комплексное средство защиты. Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17 % объемных, а также при содержании веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40° до плюс 40º С,  при работе на перепадах высот более 1,8 м. 
Комплектация:
- маска широкопанорамная универсального размера МАГ-3Л – 1шт., ГОСТ 12.4.293-2015, ТР ТС 019/2011, ТУ 2568-123-05795731-2003; Коэффициент подсоса в подмасочное пространство – 0,0001%. Наличие двойного клапана выдоха. Маска категории 3 в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015.
- удлинённая соединительная гофрированная трубка – 1 шт 
- привязь страховочная антистатическая с наплечными и набедренными лямками. На левой плечевой лямке должен быть расположен хомут для крепления соединительной трубки. Материал привязи с антистатической обработкой. Точка крепления каната - на спине. Соответствует требованиям ГОСТ ЕН 361-2008, ГОСТ ЕН 365-2010;
- шланг резинотканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 20 метров).
Исполнение - ПШ-2 с воздухоподводящим шлангом на барабане с устройством для принудительной подачи воздуха (электро-ручная воздуходувка).
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