Техописание полумаски UNIX 2100 обезличенное

Полумаска изолирующая в комплекте с фильтрами предназначена для подведения очищенного воздуха к органам дыхания и защиты от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны.

Полумаску используют в составе респиратора.

Полумаска снабжена байонетной соединительной системой, позволяющей подключаться к широкому спектру парных легких фильтров: противогазовых, противоаэрозольных и комбинированных, в зависимости от индивидуальных потребностей. 

Характеристики:
· масса не более 145 г;
· байонетные узлы крепления фильтров с диаметром узла 25 мм
· быстрая и надежная фиксация тесьмы оголовья и шейной тесьмы;
· три размера – 1, 2, 3 рост;
· полностью разборная конструкция;
· механизм быстрого снятия.
· сопротивление полумаски на выдохе постоянному воздушному потоку при расходе 160 дм3 /мин составляет не более 196,0 Па (20,0 мм вод. ст.). 
· сопротивление полумаски на вдохе постоянному воздушному потоку при расходе 160 дм3 /мин составляет не более 127,5 Па (13,0 мм вод. ст.). 
· сопротивление полумаски на вдохе постоянному воздушному потоку при расходе 30 дм3 /мин составляет не более 29,5 Па (3,0 мм вод. ст.). 

Состав:
· силиконовый корпус;
· внутренний каркас; 
· защитный экран с рычагом быстрого сброса;
· лепесток клапана выдоха;
· лепестки клапанов вдоха;
· оголовье, состоящее из наголовника с пряжками и тесьмы;
· две шейные тесьмы с пряжками.


Силиконовое исполнение повышает прочность, увеличивает эластичность полумаски при воздействии высоких и низких температур, а также обеспечивает повышенную комфортность и приятные тактильные ощущения при соприкосновении с лицом пользователя.

Защитный экран с выдохом вниз:

- исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность;
- предотвращает засорение, повреждение и примерзание лепестка к седловине клапана выдоха;
- уменьшает запотевание при выдохе с использованием защитных очков и сварочных щитков.

Полумаска оснащена механизмом быстрого сброса. «П-образный» рычаг на защитном экране позволяет быстро снять и надеть полумаску, не снимая при этом другие используемые СИЗ: каску, наушники, очки.

В подбородочной части корпуса для большего комфорта пользователя имеется отверстие удаления влаги, образующейся при эксплуатации полумаски.

Полумаска является полностью разборной на защитный экран с тесьмами и налоговником, силиконовый корпус и внутренний каркас. Разбирается и собирается без применения вспомогательных инструментов, обеспечивая герметичность, многоразовое использование и легкость в уходе.

Полумаска имеет три размера (роста): 1,2,3, что позволяет комфортно носить полумаску людям с разным размером и формой лица.

[bookmark: _Hlk223522484]Детали полумаски изготовлены из высокопрочных, стойких к неблагоприятным температурным условиям пластмасс и силикона, не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.

В случае выхода из строя доступны к заказу все комплектующие к полумаске, что продлевает срок ее службы:

- корпус из силикона полумаски;
- каркас внутренний полумаски;
- экран защитный полумаски в сборе с тесьмой, пряжками и наголовником;
- лепесток клапана вдоха;
- лепесток клапана выдоха.

Полумаска совместима практически со всеми закрытыми очками, наушниками, касками и щитками сварщика.

Возможна дезинфекция полумаски химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.
· Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.244-2013
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеет заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.

