	Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марка А2В2Е2Р3RD с маской МАГ-4
	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей. 
Состав: Маска широкопанорамная универсального размера, комбинированный фильтр марки А2В2Е2Р3RD в металлическом искробезопасном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза.
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
- по неорганическим газам и парам  - 2 (средней эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности);  
[bookmark: _GoBack]Маска выполнена из сликоновой резины и состоит из панорамного стекла-корпуса, силиконового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, силиконового подмасочника с клапанами вдоха и оголовья.
- резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75;
- угол обзора не менее 80%;
- имеет один универсальный размер.
- категория 2 в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015.
Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,05%. 
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, белый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, Заключение об искробезопасности материала фильтра.
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