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Противоаэрозольный фильтр  в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение)  обеспечивает защиту от аэрозолей концентрацией до 200 мг/м3 и выше.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты по вредным веществам:
-  по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний - согласно ГОСТ 12.4.246-2016.
Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет 
Срок годности: не более гарантийного срока хранения. 
Цветовое обозначение фильтра: белый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
[bookmark: _GoBack]При отдельном заказе возможна поставка исполнения фильтров, которые могут применяться в медицинских целях для защиты от биологических рисков, в т.ч. и вирусов с возможностью последующей двадцатикратной термической дезинфекции.
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016. Заключение об искробезопасности материала фильтра.
	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ.
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